给你一个二维数组 `tasks` ，用于表示 `n`​​​​​​ 项从 `0` 到 `n - 1` 编号的任务。其中 `tasks[i] = [enqueueTimei, processingTimei]` 意味着第 `i​​​​​​`​​​​ 项任务将会于 `enqueueTimei` 时进入任务队列，需要 `processingTimei` 的时长完成执行。

现有一个单线程 CPU ，同一时间只能执行 最多一项 任务，该 CPU 将会按照下述方式运行：

- 如果 CPU 空闲，且任务队列中没有需要执行的任务，则 CPU 保持空闲状态。
- 如果 CPU 空闲，但任务队列中有需要执行的任务，则 CPU 将会选择 执行时间最短 的任务开始执行。如果多个任务具有同样的最短执行时间，则选择下标最小的任务开始执行。
- 一旦某项任务开始执行，CPU 在 执行完整个任务 前都不会停止。
- CPU 可以在完成一项任务后，立即开始执行一项新任务。

返回 CPU 处理任务的顺序。

示例 1：

    输入：tasks = [[1,2],[2,4],[3,2],[4,1]]
    输出：[0,2,3,1]
    解释：事件按下述流程运行：
    - time = 1 ，任务 0 进入任务队列，可执行任务项 = {0}
    - 同样在 time = 1 ，空闲状态的 CPU 开始执行任务 0 ，可执行任务项 = {}
    - time = 2 ，任务 1 进入任务队列，可执行任务项 = {1}
    - time = 3 ，任务 2 进入任务队列，可执行任务项 = {1, 2}
    - 同样在 time = 3 ，CPU 完成任务 0 并开始执行队列中用时最短的任务 2 ，可执行任务项 = {1}
    - time = 4 ，任务 3 进入任务队列，可执行任务项 = {1, 3}
    - time = 5 ，CPU 完成任务 2 并开始执行队列中用时最短的任务 3 ，可执行任务项 = {1}
    - time = 6 ，CPU 完成任务 3 并开始执行任务 1 ，可执行任务项 = {}
    - time = 10 ，CPU 完成任务 1 并进入空闲状态

示例 2：

    输入：tasks = [[7,10],[7,12],[7,5],[7,4],[7,2]]
    输出：[4,3,2,0,1]
    解释：事件按下述流程运行：
    - time = 7 ，所有任务同时进入任务队列，可执行任务项  = {0,1,2,3,4}
    - 同样在 time = 7 ，空闲状态的 CPU 开始执行任务 4 ，可执行任务项 = {0,1,2,3}
    - time = 9 ，CPU 完成任务 4 并开始执行任务 3 ，可执行任务项 = {0,1,2}
    - time = 13 ，CPU 完成任务 3 并开始执行任务 2 ，可执行任务项 = {0,1}
    - time = 18 ，CPU 完成任务 2 并开始执行任务 0 ，可执行任务项 = {1}
    - time = 28 ，CPU 完成任务 0 并开始执行任务 1 ，可执行任务项 = {}
    - time = 40 ，CPU 完成任务 1 并进入空闲状态

提示：

- `tasks.length == n`
- `1 <= n <= 105`
- `1 <= enqueueTimei, processingTimei <= 109`