二进制手表顶部有 4 个 LED 代表 小时（0-11），底部的 6 个 LED 代表 分钟（0-59）。每个 LED 代表一个 0 或 1，最低位在右侧。

- 例如，下面的二进制手表读取 `"3:25"` 。

（图源：WikiMedia - Binary clock samui moon.jpg ，许可协议：Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) ）

给你一个整数 `turnedOn` ，表示当前亮着的 LED 的数量，返回二进制手表可以表示的所有可能时间。你可以 按任意顺序 返回答案。

小时不会以零开头：

- 例如，`"01:00"` 是无效的时间，正确的写法应该是 `"1:00"` 。

分钟必须由两位数组成，可能会以零开头：

- 例如，`"10:2"` 是无效的时间，正确的写法应该是 `"10:02"` 。

示例 1：

    输入：turnedOn = 1
    输出：["0:01","0:02","0:04","0:08","0:16","0:32","1:00","2:00","4:00","8:00"]

示例 2：

    输入：turnedOn = 9
    输出：[]

提示：

- `0 <= turnedOn <= 10`