# 验证<a name="ZH-CN_TOPIC_0000001054370931"></a>

编译过程请参考《[Hi3861快速入门-源码编译](../quick-start/开发Hi3861第一个示例程序.md)》，烧录过程请参考《[Hi3861快速入门-镜像烧录](../quick-start/开发Hi3861第一个示例程序.md)》。

完成以上两步后，按下RST键复位模组，可发现LED在周期性闪烁，与预期相符，验证完毕。

**图 1**  LED闪烁图<a name="fig20768175218527"></a>  
![](figures/LED闪烁图.gif "LED闪烁图")

