# 操作实例<a name="ZH-CN_TOPIC_0000001072143838"></a>

环境准备好后，接下来本文以Hi3861平台为例，演示如何利用HPM进行组件的安装、编译和打包。

1.  执行以下命令，初始化安装目录（目录名可自行设置）：

    ```
    mkdir test3861
    cd test3861
    hpm init -t dist
    ```

    初始化成功则显示：

    ```
    Initialization finished.
    ```

2.  安装wifi\_iot发行版。

    ```
    hpm install @ohos/wifi_iot
    ```

    安装成功则显示：

    ```
    Installed.
    ```

    >![](public_sys-resources/icon-note.gif) **说明：** 
    >Hi3516平台采用下述命令：
    >```
    >hpm install @ohos/ip_camera_hi3516dv300
    >```
    >Hi3518平台采用下述命令：
    >```
    >hpm install @ohos/ip_camera_hi3518ev300
    >```

3.  编译打包

    ```
    hpm dist
    ```

    编译成功会显示：

    ```
    {{name}}: distribution building completed.
    ```

4.  上述所有命令执行成功后，在 ./out 目录下会生成编译结果，开发者可以将编译结果烧录到对应的开发板上进行测试。

