# 运行Hello OHOS<a name="ZH-CN_TOPIC_0000001151888681"></a>

-   [新建应用程序](#section204672145202)
-   [编译](#section1077671315253)
-   [烧录](#section1347011412201)
-   [镜像运行](#section24721014162010)
-   [执行应用程序](#section5276734182615)

本节指导开发者在单板上运行第一个应用程序，其中包括新建应用程序、编译、烧写、运行等步骤，最终输出“Hello OHOS！”。

## 新建应用程序<a name="section204672145202"></a>

1.  新建目录及源码

    新建**applications/sample/camera/apps/src/helloworld.c**目录及文件，代码如下所示，用户可以自定义修改打印内容（例如：修改OHOS为World）。当前应用程序可支持标准C及C++的代码开发。

    ```
    #include <stdio.h>
    
    int main(int argc, char **argv)
    {
        printf("\n************************************************\n");
        printf("\n\t\tHello OHOS!\n");
        printf("\n************************************************\n\n");
    
        return 0;
    }
    ```

2.  新建编译组织文件

    新建**applications/sample/camera/apps/BUILD.gn**文件，内容如下所示：

    ```
    import("//build/lite/config/component/lite_component.gni")
    lite_component("hello-OHOS") {
      features = [ ":helloworld" ]
    }
    executable("helloworld") {
      output_name = "helloworld"
      sources = [ "src/helloworld.c" ]
      include_dirs = []
      defines = []
      cflags_c = []
      ldflags = []
    }
    ```

3.  添加新组件

    修改文件**build/lite/components/applications.json**，添加组件hello\_world\_app的配置，如下所示为applications.json文件片段，"\#\#start\#\#"和"\#\#end\#\#"之间为新增配置（"\#\#start\#\#"和"\#\#end\#\#"仅用来标识位置，添加完配置后删除这两行）：

    ```
    {
      "components": [
        {
          "component": "camera_sample_communication",
          "description": "Communication related samples.",
          "optional": "true",
          "dirs": [
            "applications/sample/camera/communication"
          ],
          "targets": [
            "//applications/sample/camera/communication:sample"
          ],
          "rom": "",
          "ram": "",
          "output": [],
          "adapted_kernel": [ "liteos_a" ],
          "features": [],
          "deps": {
            "components": [],
            "third_party": []
          }
        },
    ##start##
        {
          "component": "hello_world_app",
          "description": "Communication related samples.",
          "optional": "true",
          "dirs": [
            "applications/sample/camera/apps"
          ],
          "targets": [
            "//applications/sample/camera/apps:hello-OHOS"
          ],
          "rom": "",
          "ram": "",
          "output": [],
          "adapted_kernel": [ "liteos_a" ],
          "features": [],
          "deps": {
            "components": [],
            "third_party": []
          }
        },
    ##end##
        {
          "component": "camera_sample_app",
          "description": "Camera related samples.",
          "optional": "true",
          "dirs": [
            "applications/sample/camera/launcher",
            "applications/sample/camera/cameraApp",
            "applications/sample/camera/setting",
            "applications/sample/camera/gallery",
            "applications/sample/camera/media"
          ],
    ```

4.  修改单板配置文件

    修改文件**vendor/hisilicon/hispark\_taurus/config.json**，新增hello\_world\_app组件的条目，如下所示代码片段为applications子系统配置，"\#\#start\#\#"和"\#\#end\#\#"之间为新增条目（"\#\#start\#\#"和"\#\#end\#\#"仅用来标识位置，添加完配置后删除这两行）：

    ```
          {
            "subsystem": "applications",
            "components": [
              { "component": "camera_sample_app", "features":[] },
              { "component": "camera_sample_ai", "features":[] },
    ##start##
              { "component": "hello_world_app", "features":[] },
    ##end##
              { "component": "camera_screensaver_app", "features":[] }
            ]
          },
    ```


## 编译<a name="section1077671315253"></a>

如果Linux编译环境通过Docker方式安装，具体编译过程请参见[Docker方式获取编译环境](../get-code/获取工具.md)的编译操作。如果Linux编译环境通过软件包方式安装，请进入源码根目录，执行如下命令进行编译：

```
hb set(设置编译路径)
.（选择当前路径）
选择ipcamera_hispark_taurus@hisilicon并回车
hb build -f（执行编译）
```

**图 1**  设置图例<a name="fig1211318064712"></a>  
![](figures/设置图例.png "设置图例")

结果文件生成在out/hispark\_taurus/ipcamera\_hispark\_taurus目录下。

>![](public_sys-resources/icon-notice.gif) **须知：** 
>Hi3516DV300单板的U-boot文件获取路径：device/hisilicon/hispark\_taurus/sdk\_liteos/uboot/out/boot/u-boot-hi3516dv300.bin

## 烧录<a name="section1347011412201"></a>

Hi3516开发板的代码烧录支持USB烧录、网口烧录和串口烧录三种方式。此处仅以网口烧录为例进行说明。

1.  请连接好电脑和待烧录开发板，以Hi3516DV300为例，需要同时连接串口、网口和电源，具体可参考[Hi3516开发板介绍](https://device.harmonyos.com/cn/docs/start/introduce/oem_camera_start_3516-0000001052670587)。
2.  <a name="zh-cn_topic_0000001056443961_li142386399535"></a>打开电脑的设备管理器，查看并记录对应的串口号。

    >![](public_sys-resources/icon-note.gif) **说明：** 
    >如果对应的串口异常，请根据[Hi3516/Hi3518系列开发板串口驱动安装指导](https://device.harmonyos.com/cn/docs/ide/user-guides/hi3516_hi3518-drivers-0000001050743695)安装USB转串口的驱动程序。

    ![](figures/zh-cn_image_0000001114129428.png)

3.  打开DevEco Device Tool，在Projects中，点击**Settings**打开工程配置界面。

    ![](figures/2021-01-27_170334.png)

4.  在“Partition Configuration”页签，设置待烧录文件信息，默认情况下，DevEco Device Tool已针对Hi3516系列开发板进行适配，无需单独修改。
5.  在“hi3516dv300”页签，设置烧录选项，包括upload\_port、upload\_partitions和upload\_protocol。

    -   upload\_port：选择步骤[2](#zh-cn_topic_0000001056443961_li142386399535)中查询的串口号。
    -   upload\_protocol：选择烧录协议，固定选择“hiburn-net”。
    -   upload\_partitions：选择待烧录的文件，默认情况下会同时烧录fastboot、kernel、rootfs和userfs。

    ![](figures/zh-cn_image_0000001117168786.png)

6.  <a name="zh-cn_topic_0000001056443961_li1558813168234"></a>检查和设置连接开发板后的网络适配器的IP地址信息，设置方法请参考[设置Hi3516网口烧录的IP地址信息](https://device.harmonyos.com/cn/docs/ide/user-guides/set_ipaddress-0000001141825075)。
7.  设置网口烧录的IP地址信息，设置如下选项：

    -   upload\_net\_server\_ip：选择[6](#zh-cn_topic_0000001056443961_li1558813168234)中设置的IP地址信息。例如192.168.1.2
    -   upload\_net\_client\_mask：设置开发板的子网掩码，工具会自动根据选择的upload\_net\_server\_ip进行设置。例如255.255.255.0
    -   upload\_net\_client\_gw：设置开发板的网关，工具会自动根据选择的upload\_net\_server\_ip进行设置。例如192.168.1.1
    -   upload\_net\_client\_ip：设置开发板的IP地址，工具会自动根据选择的upload\_net\_server\_ip进行设置。例如192.168.1.3

    ![](figures/zh-cn_image_0000001160649345.png)

8.  所有的配置都修改完成后，在工程配置页签的顶部，点击**Save**进行保存。
9.  打开工程文件，点击![](figures/2021-01-27_170334-2.png)图标，打开DevEco Device Tool界面，在“PROJECT TASKS”中，点击hi3516dv300下的**Upload**按钮，启动烧录。

    ![](figures/zh-cn_image_0000001116405268.png)

10. 启动烧录后，显示如下提示信息时，请重启开发板（下电再上电）。

    ![](figures/zh-cn_image_0000001114129432.png)

11. 重新上电后，启动烧录，界面提示如下信息时，表示烧录成功。

    ![](figures/zh-cn_image_0000001113969542.png)


## 镜像运行<a name="section24721014162010"></a>

1.  连接串口。

    >![](public_sys-resources/icon-notice.gif) **须知：** 
    >若无法连接串口，请参考[常见问题](../quick-start/常见问题-2.md)进行排查。

    **图 2**  连接串口图<a name="fig056645018495"></a>  
    

    ![](figures/chuankou1.png)

    1.  单击**Monitor**打开串口。
    2.  连续输入回车直到串口显示"hisilicon"。
    3.  单板初次启动或修改启动参数，请进入[步骤2](#l5b42e79a33ea4d35982b78a22913b0b1)，否则进入[步骤3](#ld26f18828aa44c36bfa36be150e60e49)。

2.  <a name="l5b42e79a33ea4d35982b78a22913b0b1"></a>（单板初次启动必选）修改U-boot的bootcmd及bootargs内容：该步骤为固化操作，若不修改参数只需执行一次。每次复位单板均会自动进入系统。

    >![](public_sys-resources/icon-notice.gif) **须知：** 
    >U-boot引导程序默认会有2秒的等待时间，用户可使用回车打断等待并显示"hisilicon"，通过**reset**命令可再次启动系统。

    **表 1**  U-boot修改命令

    <a name="table1323441103813"></a>
    <table><thead align="left"><tr id="row1423410183818"><th class="cellrowborder" valign="top" width="50%" id="mcps1.2.3.1.1"><p id="p623461163818"><a name="p623461163818"></a><a name="p623461163818"></a>执行命令</p>
    </th>
    <th class="cellrowborder" valign="top" width="50%" id="mcps1.2.3.1.2"><p id="p42341014388"><a name="p42341014388"></a><a name="p42341014388"></a>命令解释</p>
    </th>
    </tr>
    </thead>
    <tbody><tr id="row1623471113817"><td class="cellrowborder" valign="top" width="50%" headers="mcps1.2.3.1.1 "><p id="p102341719385"><a name="p102341719385"></a><a name="p102341719385"></a>setenv bootcmd "mmc read 0x0 0x80000000 0x800 0x4800; go 0x80000000";</p>
    </td>
    <td class="cellrowborder" valign="top" width="50%" headers="mcps1.2.3.1.2 "><p id="p92347120389"><a name="p92347120389"></a><a name="p92347120389"></a>读取FLASH起始地址为0x800（单位为512B，即1MB），大小为0x4800（单位为512B，即9MB）的内容到0x80000000的内存地址，该大小（9MB）与IDE中所填写OHOS_Image.bin文件大小<strong id="b15685648113111"><a name="b15685648113111"></a><a name="b15685648113111"></a>必须相同</strong>。</p>
    </td>
    </tr>
    <tr id="row12234912381"><td class="cellrowborder" valign="top" width="50%" headers="mcps1.2.3.1.1 "><p id="p172306219392"><a name="p172306219392"></a><a name="p172306219392"></a>setenv bootargs "console=ttyAMA0,115200n8 root=emmc fstype=vfat rootaddr=10M rootsize=20M rw";</p>
    </td>
    <td class="cellrowborder" valign="top" width="50%" headers="mcps1.2.3.1.2 "><p id="p13489329396"><a name="p13489329396"></a><a name="p13489329396"></a>表示设置启动参数，输出模式为串口输出，波特率为115200，数据位8，rootfs挂载于emmc器件，文件系统类型为vfat，</p>
    <p id="p12481832163913"><a name="p12481832163913"></a><a name="p12481832163913"></a>“rootaddr=10M rootsize=20M rw”处对应填入rootfs.img的烧写起始位置与长度，此处与IDE中新增rootfs.img文件时所填大小<strong id="b24816327398"><a name="b24816327398"></a><a name="b24816327398"></a>必须相同</strong>。</p>
    </td>
    </tr>
    <tr id="row18234161153820"><td class="cellrowborder" valign="top" width="50%" headers="mcps1.2.3.1.1 "><p id="p823417118386"><a name="p823417118386"></a><a name="p823417118386"></a>saveenv</p>
    </td>
    <td class="cellrowborder" valign="top" width="50%" headers="mcps1.2.3.1.2 "><p id="p32341616389"><a name="p32341616389"></a><a name="p32341616389"></a>表示保存当前配置。</p>
    </td>
    </tr>
    <tr id="row192345113811"><td class="cellrowborder" valign="top" width="50%" headers="mcps1.2.3.1.1 "><p id="p7235111183819"><a name="p7235111183819"></a><a name="p7235111183819"></a>reset</p>
    </td>
    <td class="cellrowborder" valign="top" width="50%" headers="mcps1.2.3.1.2 "><p id="p123781411114016"><a name="p123781411114016"></a><a name="p123781411114016"></a>表示复位单板。</p>
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>

    >![](public_sys-resources/icon-notice.gif) **须知：** 
    >**“go 0x80000000”**为可选指令，默认配置已将该指令固化在启动参数中，单板复位后可自动启动。若想切换为手动启动，可在U-boot启动倒数阶段使用"回车"打断自动启动。

3.  <a name="ld26f18828aa44c36bfa36be150e60e49"></a>输入**“reset”**指令并回车，重启单板，启动成功如下图，输入回车串口显示OHOS字样。

    **图 3**  系统启动图<a name="fig10181006376"></a>  
    

    ![](figures/qi1.png)


## 执行应用程序<a name="section5276734182615"></a>

根目录下，在命令行输入指令“**./bin/helloworld**”执行写入的demo程序，显示成功结果如下图所示。

**图 4**  启动并成功执行应用程序图<a name="fig1341618411997"></a>  
![](figures/启动并成功执行应用程序图.png "启动并成功执行应用程序图")

