# 运行Hello World<a name="ZH-CN_TOPIC_0000001105048942"></a>

-   [修改源码](#section79601457101015)
-   [调测验证](#section1621064881419)
-   [printf打印](#section1246911301217)
-   [根据asm文件进行问题定位](#section199621957141014)
-   [运行结果](#section18115713118)
-   [下一步学习](#section9712145420182)

本示例将演示如何编写简单业务，输出“Hello World”，初步了解OpenHarmony 如何运行在开发板上。

## 修改源码<a name="section79601457101015"></a>

bugfix和新增业务两种情况，涉及源码修改。下面以新增业务（my\_first\_app）为例，向开发者介绍如何进行源码修改。

1.  <a name="li5479332115116"></a>确定目录结构。

    开发者编写业务时，务必先在./applications/sample/wifi-iot/app路径下新建一个目录（或一套目录结构），用于存放业务源码文件。

    例如：在app下新增业务my\_first\_app，其中hello\_world.c为业务代码，BUILD.gn为编译脚本，具体规划目录结构如下：

    ```
    .
    └── applications
        └── sample
            └── wifi-iot
                └── app
                    │── my_first_app
                    │  │── hello_world.c
                    │  └── BUILD.gn
                    └── BUILD.gn
    ```

2.  编写业务代码。

    新建./applications/sample/wifi-iot/app/my\_first\_app下的hello\_world.c文件，在hello\_world.c中新建业务入口函数HelloWorld，并实现业务逻辑。并在代码最下方，使用OpenHarmony启动恢复模块接口SYS\_RUN\(\)启动业务。（SYS\_RUN定义在ohos\_init.h文件中）

    ```
    #include <stdio.h>
    #include "ohos_init.h"
    #include "ohos_types.h"
    
    void HelloWorld(void)
    {
        printf("[DEMO] Hello world.\n");
    }
    SYS_RUN(HelloWorld);
    ```

3.  编写用于将业务构建成静态库的BUILD.gn文件。

    新建./applications/sample/wifi-iot/app/my\_first\_app下的BUILD.gn文件，并完成如下配置。

    如[步骤1](#li5479332115116)所述，BUILD.gn文件由三部分内容（目标、源文件、头文件路径）构成，需由开发者完成填写。

    ```
    static_library("myapp") {
        sources = [
            "hello_world.c"
        ]
        include_dirs = [
            "//utils/native/lite/include"
        ]
    }
    ```

    -   static\_library中指定业务模块的编译结果，为静态库文件libmyapp.a，开发者根据实际情况完成填写。
    -   sources中指定静态库.a所依赖的.c文件及其路径，若路径中包含"//"则表示绝对路径（此处为代码根路径），若不包含"//"则表示相对路径。
    -   include\_dirs中指定source所需要依赖的.h文件路径。

4.  编写模块BUILD.gn文件，指定需参与构建的特性模块。

    配置./applications/sample/wifi-iot/app/BUILD.gn文件，在features字段中增加索引，使目标模块参与编译。features字段指定业务模块的路径和目标，以my\_first\_app举例，features字段配置如下。

    ```
    import("//build/lite/config/component/lite_component.gni")
    
    lite_component("app") {
        features = [
            "my_first_app:myapp",
        ]
    }
    ```

    -   my\_first\_app是相对路径，指向./applications/sample/wifi-iot/app/my\_first\_app/BUILD.gn。
    -   myapp是目标，指向./applications/sample/wifi-iot/app/my\_first\_app/BUILD.gn中的static\_library\("myapp"\)。


## 调测验证<a name="section1621064881419"></a>

目前调试验证的方法有两种，分别为通过printf打印日志、通过asm文件定位panic问题，开发者可以根据具体业务情况选择。

由于本示例业务简单，采用printf打印日志的调试方式即可。下面开始介绍这两种调试手段的使用方法。

## printf打印<a name="section1246911301217"></a>

代码中增加printf维测，信息会直接打印到串口上。开发者可在业务关键路径或业务异常位置增加日志打印，如下所示。

```
void HelloWorld(void)
{
    printf("[DEMO] Hello world.\n");
}
```

## 根据asm文件进行问题定位<a name="section199621957141014"></a>

系统异常退出时，会在串口上打印异常退出原因调用栈信息，如下文所示。通过解析异常栈信息可以定位异常位置。

```
=======KERNEL PANIC=======
**********************Call Stack*********************
Call Stack 0 -- 4860d8 addr:f784c
Call Stack 1 -- 47b2b2 addr:f788c
Call Stack 2 -- 3e562c addr:f789c
Call Stack 3 -- 4101de addr:f78ac
Call Stack 4 -- 3e5f32 addr:f78cc
Call Stack 5 -- 3f78c0 addr:f78ec
Call Stack 6 -- 3f5e24 addr:f78fc
********************Call Stack end*******************
```

为解析上述调用栈信息，需要使用到Hi3861\_wifiiot\_app.asm文件，该文件记录了代码中函数在Flash上的符号地址以及反汇编信息。asm文件会随版本大包一同构建输出，存放在./out/wifiiot/路径下。

1.  将调用栈CallStack信息保存到txt文档中，以便于编辑。（可选）
2.  打开asm文件，并搜索CallStack中的地址，列出对应的函数名 信息。通常只需找出前几个栈信息对应的函数，就可明确异常代码方向。

    ```
    Call Stack 0 -- 4860d8 addr:f784c -- WadRecvCB
    Call Stack 1 -- 47b2b2 addr:f788c -- wal_sdp_process_rx_data
    Call Stack 2 -- 3e562c addr:f789c
    Call Stack 3 -- 4101de addr:f78ac
    Call Stack 4 -- 3e5f32 addr:f78cc
    Call Stack 5 -- 3f78c0 addr:f78ec
    Call Stack 6 -- 3f5e24 addr:f78fc
    ```

3.  根据以上调用栈信息，可以定位WadRecvCB函数中出现了异常。

    ![](figures/zh-cn_image_0000001152256221.png)

4.  完成代码排查及修改。

## 运行结果<a name="section18115713118"></a>

示例代码编译、烧录、运行、调测后，在串口界面会显示如下结果：

```
ready to OS start
FileSystem mount ok.
wifi init success!
[DEMO] Hello world.
```

## 下一步学习<a name="section9712145420182"></a>

恭喜，您已完成Hi3861 WLAN模组快速上手！建议您下一步进入[WLAN产品开发](../guide/概述.md)的学习 。

