# 音频开发概述<a name="ZH-CN_TOPIC_0000001147055469"></a>

-   [基本概念](#section296512102281)

OpenHarmony音频模块支持音频业务的开发，提供音频相关的功能，主要包括音频播放、音量管理等。

>![](public_sys-resources/icon-note.gif) **说明：** 
>由于权限问题，此部分功能在标准系统暂不可用，待更新。

## 基本概念<a name="section296512102281"></a>

-   **采样**

    采样是指将连续时域上的模拟信号按照一定的时间间隔采样，获取到离散时域上离散信号的过程。

-   **采样率**

    采样率为每秒从连续信号中提取并组成离散信号的采样次数，单位用赫兹（Hz）来表示。通常人耳能听到频率范围大约在20Hz～20kHz之间的声音。常用的音频采样频率有：8kHz、11.025kHz、22.05kHz、16kHz、37.8kHz、44.1kHz、48kHz、96kHz、192kHz等。

-   **声道**

    声道是指声音在录制或播放时在不同空间位置采集或回放的相互独立的音频信号，所以声道数也就是声音录制时的音源数量或回放时相应的扬声器数量。

-   **音频帧**

    音频数据是流式的，本身没有明确的一帧帧的概念，在实际的应用中，为了音频算法处理/传输的方便，一般约定俗成取2.5ms\~60ms为单位的数据量为一帧音频。这个时间被称之为“采样时间”，其长度没有特别的标准，它是根据编解码器和具体应用的需求来决定的。

-   **PCM**

    PCM（Pulse Code Modulation），即脉冲编码调制，是一种将模拟信号数字化的方法，是将时间连续、取值连续的模拟信号转换成时间离散、抽样值离散的数字信号的过程。


