# 分布式远程启动<a name="ZH-CN_TOPIC_0000001051071561"></a>

-   [概述](#section186634310418)
-   [基本概念](#section982651246)
-   [接口说明](#section125479541744)
-   [约束与限制](#section1165911177314)
-   [开发步骤](#section34171333656)

## 概述<a name="section186634310418"></a>

分布式任务调度模块，通过主从设备服务代理机制，在OpenHarmony操作系统上建立起分布式服务平台，支持主设备\(搭载OpenHarmony的智慧屏设备\)启动从设备\(IP Camera、运动手表等小内存OpenHarmony设备\)FA的能力。

以智慧屏节目开播提醒为例，智慧屏上在喜欢的节目菜单中，点击“开播后提醒我”按钮，等节目开播后，智慧屏会拉起运动手表上的节目开播提醒FA。通过该FA用户可以快速知道喜欢的节目已经开始，达到协同互助的作用。

## 基本概念<a name="section982651246"></a>

-   FA

    Feature Ability代表有界面的Ability，用于与用户进行交互。


-   远程启动

    即跨设备启动FA，与本地启动FA相对应。


## 接口说明<a name="section125479541744"></a>

智慧屏端分布式开放能力如下表，包含在AbilitySlice类中，具体的API接口详见OpenHarmony应用接入接口文档：

**表 1**  分布式远程启动FA的API接口功能介绍

<a name="table1731550155318"></a>
<table><thead align="left"><tr id="row4419501537"><th class="cellrowborder" valign="top" width="57.38999999999999%" id="mcps1.2.3.1.1"><p id="p54150165315"><a name="p54150165315"></a><a name="p54150165315"></a>接口名</p>
</th>
<th class="cellrowborder" valign="top" width="42.61%" id="mcps1.2.3.1.2"><p id="p941150145313"><a name="p941150145313"></a><a name="p941150145313"></a>描述</p>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody><tr id="row34145016535"><td class="cellrowborder" valign="top" width="57.38999999999999%" headers="mcps1.2.3.1.1 "><p id="p1682733119213"><a name="p1682733119213"></a><a name="p1682733119213"></a>void startAbility(Want want)</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" width="42.61%" headers="mcps1.2.3.1.2 "><p id="p13562171015712"><a name="p13562171015712"></a><a name="p13562171015712"></a>远程启动FA，Want参数命名以实际开发平台API为准。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**表 2**  参数Want功能介绍

<a name="table02120432364"></a>
<table><thead align="left"><tr id="row172294315361"><th class="cellrowborder" valign="top" width="5.780578057805781%" id="mcps1.2.4.1.1"><p id="p722144318360"><a name="p722144318360"></a><a name="p722144318360"></a>参数名</p>
</th>
<th class="cellrowborder" valign="top" width="29.322932293229325%" id="mcps1.2.4.1.2"><p id="p10227434363"><a name="p10227434363"></a><a name="p10227434363"></a>类型</p>
</th>
<th class="cellrowborder" valign="top" width="64.89648964896489%" id="mcps1.2.4.1.3"><p id="p22284383616"><a name="p22284383616"></a><a name="p22284383616"></a>说明</p>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody><tr id="row3228436365"><td class="cellrowborder" valign="top" width="5.780578057805781%" headers="mcps1.2.4.1.1 "><p id="p1391227193713"><a name="p1391227193713"></a><a name="p1391227193713"></a>want</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" width="29.322932293229325%" headers="mcps1.2.4.1.2 "><p id="p20993611193719"><a name="p20993611193719"></a><a name="p20993611193719"></a>ohos.aafwk.content.Want</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" width="64.89648964896489%" headers="mcps1.2.4.1.3 "><p id="p10555172211377"><a name="p10555172211377"></a><a name="p10555172211377"></a>当开发者需要调用该接口启动远程FA时，需要显式指定待启动FA的设备id、bundleName和abilityName。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## 约束与限制<a name="section1165911177314"></a>

-   支持主设备侧远程启动从设备侧FA，不支持从设备远程启动主设备FA。
-   远程启动前必须确保OpenHarmony设备间分布式组网成功（需要在同一网段内，可互相ping通），否则无法远程启动。
-   当前只支持拥有共同公钥信息的主从设备间FA（即主从设备的FA使用相同华为证书）的拉起。

## 开发步骤<a name="section34171333656"></a>

智慧屏侧通过如下操作启动从设备侧FA，从设备侧FA默认已开发。

1.  打开DevEco Studio，完成智慧屏侧FA开发。
2.  获取目标在线从设备的设备ID。

    ```
    // 引入设备选择头文件
    import ohos.distributedschedule.interwork.DeviceInfo;
    import ohos.distributedschedule.interwork.DeviceManager;
    
    // 获取在线设备列表
    List<DeviceInfo> deviceInfoListOnline = DeviceManager.getDmsDeviceList(DeviceInfo.FLAG_GET_ONLINE_DEVICE);
    String remote_device_id;
    if (deviceInfoListOnline.size() > 0)
    {
        remote_device_id = deviceInfoListOnline[0].GetDeviceId(); // 获取在线列表中第一台设备的设备ID
    }
    ```

3.  构造want，首先使用ElementName类表明需要启动的远端设备ID，包名，Ability类名，传入want中，然后设置want中的分布式标志位Want.FLAG\_ABILITYSLICE\_MULTI\_DEVICE表示需要远程启动。

    ```
    // 引入相关头文件
    import ohos.aafwk.ability.Ability;
    import ohos.aafwk.content.Want;
    import ohos.bundle.ElementName;
    
    // 启动远程设备FA
    Want want = new Want(); // 封装启动远端FA的Want
    // 使用步骤2中获取的设备ID，并指定FA信息
    ElementName name = new ElementName(remote_device_id, "com.huawei.remote_package_name", "remote_class_name"); 
    want.setElement(name); // 将待启动的FA信息添加到Want中
    want.setFlags(Want.FLAG_ABILITYSLICE_MULTI_DEVICE); // 设置分布式标记，若不设置将无法使用分布式能力
    startAbility(want); // 按照Want启动指定FA,Want参数命名以实际开发平台API为准
    ```


