# LiteOS-A內核<a name="ZH-CN_TOPIC_0000001096612501"></a>

- [簡介](#section11660541593)
- [目錄](#section161941989596)
- [約束](#section119744591305)
- [使用說明](#section741617511812)
    - [準備](#section1579912573329)
    - [獲取源碼](#section11443189655)
    - [編譯構建](#section2081013992812)

- [相關倉](#section1371113476307)

## 簡介<a name="section11660541593"></a>

OpenHarmony LiteOS-A內核是基於Huawei LiteOS內核演進發展的新一代內核，Huawei LiteOS是面向IoT領域構建的輕量級物聯網操作系統。在IoT產業高速發展的潮流中，OpenHarmony LiteOS-A內核能夠帶給用戶小體積、低功耗、高性能的體驗以及統一開放的生態系統能力，新增了豐富的內核機制、更加全面的POSIX標準接口以及統一驅動框架**HDF**（OpenHarmony Driver Foundation）等，為設備廠商提供了更統一的接入方式，為OpenHarmony的應用開發者提供了更友好的開發體驗。圖1為OpenHarmony LiteOS-A內核架構圖：

**圖 1** OpenHarmony LiteOS-A內核架構圖<a name="fig27311582210"></a>

![](figures/OpenHarmony-LiteOS-A内核架构图.png "OpenHarmony-LiteOS-A內核架構圖")

## 目錄<a name="section161941989596"></a>

```
/kernel/liteos_a
├── apps # 用戶態的init和shell應用程序
├── arch # 體系架構的目錄，如arm等
│ └── arm # arm架構代碼
├── bsd # freebsd相關的驅動和適配層模塊代碼引入，例如USB等
├── compat # 內核接口兼容性目錄
│ └── posix # posix相關接口
├── drivers # 內核驅動
│ └── char # 字符設備
│ ├── mem # 訪問物理IO設備驅動
│ ├── quickstart # 系統快速啟動接口目錄
│ ├── random # 隨機數設備驅動
│ └── video # framebuffer驅動框架
├── fs # 文件系統模塊，主要來源於NuttX開源項目
│ ├── fat # fat文件系統
│ ├── jffs2 # jffs2文件系統
│ ├── include # 對外暴露頭文件存放目錄
│ ├── nfs # nfs文件系統
│ ├── proc # proc文件系統
│ ├── ramfs # ramfs文件系統
│ └── vfs # vfs層
├── kernel # 進程、內存、IPC等模塊
│ ├── base # 基礎內核，包括調度、內存等模塊
│ ├── common # 內核通用組件
│ ├── extended # 擴展內核，包括動態加載、vdso、liteipc等模塊
│ ├── include # 對外暴露頭文件存放目錄
│ └── user # 加載init進程
├── lib # 內核的lib庫
├── net # 網絡模塊，主要來源於lwip開源項目
├── platform # 支持不同的芯片平台代碼，如Hi3516DV300等
│ ├── hw # 時鐘與中斷相關邏輯代碼
│ ├── include # 對外暴露頭文件存放目錄
│ └── uart # 串口相關邏輯代碼
├── platform # 支持不同的芯片平台代碼，如Hi3516DV300等
├── security # 安全特性相關的代碼，包括進程權限管理和虛擬id映射管理
├── syscall # 系統調用
└── tools # 構建工具及相關配置和代碼
```

## 約束<a name="section119744591305"></a>

- 開發語言：C/C++；
- 適用於Hi3518EV300、Hi3516DV300單板；
- Hi3518EV300默認使用jffs2文件系統，Hi3516DV300默認使用FAT文件系統。

## 使用說明<a name="section741617511812"></a>

OpenHarmony LiteOS-A內核支持Hi3518EV300（[介紹](https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/device-dev/quick-start/Hi3518%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%9D%BF%E4%BB%8B%E7%BB%8D.md)）、Hi3516DV300（[介紹](https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/device-dev/quick-start/Hi3516%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%9D%BF%E4%BB%8B%E7%BB%8D.md)）單板，開發者可基於兩種單板開發運行自己的應用程序。

### 準備<a name="section1579912573329"></a>

開發者需要在Linux上搭建編譯環境：

- Hi3518EV300單板：參考[環境搭建](https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/device-dev/quick-start/Hi3516%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%9D%BF%E4%BB%8B%E7%BB%8D.md)；
- Hi3516DV300單板：參考[環境搭建](https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/device-dev/quick-start/Hi3516%E6%90%AD%E5%BB%BA%E7%8E%AF%E5%A2%83.md)。

### 獲取源碼<a name="section11443189655"></a>

在Linux服務器上下載並解壓一套源代碼，獲取源碼（[下載鏈結](https://repo.huaweicloud.com/harmonyos/os/1.0.1/code-1.0.1.tar.gz)）。更多源碼獲取方式，參考[源碼獲取](https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/device-dev/get-code/%E6%BA%90%E7%A0%81%E8%8E%B7%E5%8F%96.md)。

### 編譯構建<a name="section2081013992812"></a>

開發者開發第一個應用程序可參考：

- [helloworld for Hi3518EV300](https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/device-dev/quick-start/%E5%BC%80%E5%8F%91Hi3518%E7%AC%AC%E4%B8%80%E4%B8%AA%E7%A4%BA%E4%BE%8B%E7%A8%8B%E5%BA%8F.md)；

- [helloworld for Hi3516DV300](https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/device-dev/quick-start/%E5%BC%80%E5%8F%91Hi3516%E7%AC%AC%E4%B8%80%E4%B8%AA%E5%BA%94%E7%94%A8%E7%A8%8B%E5%BA%8F%E7%A4%BA%E4%BE%8B.md)。

## 相關倉<a name="section1371113476307"></a>

[內核子系統](https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/readme/%E5%86%85%E6%A0%B8%E5%AD%90%E7%B3%BB%E7%BB%9F.md)

[drivers\_liteos](https://gitee.com/openharmony/drivers_liteos/blob/master/README_zh.md)

**kernel\_liteos\_a** 
