---
title: 常见问题及反馈
---

## 问题反馈

如果 FAQ 中的信息不能够帮到您，需要 TDengine 技术团队的技术支持与协助，请将以下两个目录中内容打包：

1. /var/log/taos （如果没有修改过默认路径）
2. /etc/taos

附上必要的问题描述，包括使用的 TDengine 版本信息、平台环境信息、发生该问题的执行操作、出现问题的表征及大概的时间，在 [GitHub](https://github.com/taosdata/TDengine) 提交 issue。

为了保证有足够的 debug 信息，如果问题能够重复，请修改/etc/taos/taos.cfg 文件，最后面添加一行“debugFlag 135"(不带引号本身），然后重启 taosd, 重复问题，然后再递交。也可以通过如下 SQL 语句，临时设置 taosd 的日志级别。

```
  alter dnode <dnode_id> debugFlag 135;
```

但系统正常运行时，请一定将 debugFlag 设置为 131，否则会产生大量的日志信息，降低系统效率。

## 常见问题列表

### 1. TDengine2.0 之前的版本升级到 2.0 及以上的版本应该注意什么？☆☆☆

2.0 版在之前版本的基础上，进行了完全的重构，配置文件和数据文件是不兼容的。在升级之前务必进行如下操作：

1. 删除配置文件，执行 `sudo rm -rf /etc/taos/taos.cfg`
2. 删除日志文件，执行 `sudo rm -rf /var/log/taos/`
3. 确保数据已经不再需要的前提下，删除数据文件，执行 `sudo rm -rf /var/lib/taos/`
4. 安装最新稳定版本的 TDengine
5. 如果需要迁移数据或者数据文件损坏，请联系涛思数据官方技术支持团队，进行协助解决

### 2. Windows 平台下 JDBCDriver 找不到动态链接库，怎么办？

请看为此问题撰写的 [技术博客](https://www.taosdata.com/blog/2019/12/03/950.html)。

### 3. 创建数据表时提示 more dnodes are needed

请看为此问题撰写的 [技术博客](https://www.taosdata.com/blog/2019/12/03/965.html)。

### 4. 如何让 TDengine crash 时生成 core 文件？

请看为此问题撰写的 [技术博客](https://www.taosdata.com/blog/2019/12/06/974.html)。

### 5. 遇到错误“Unable to establish connection” 怎么办？

客户端遇到连接故障，请按照下面的步骤进行检查：

1. 检查网络环境

 - 云服务器：检查云服务器的安全组是否打开 TCP/UDP 端口 6030-6042 的访问权限
 - 本地虚拟机：检查网络能否 ping 通，尽量避免使用`localhost` 作为 hostname
 - 公司服务器：如果为 NAT 网络环境，请务必检查服务器能否将消息返回值客户端

2. 确保客户端与服务端版本号是完全一致的，开源社区版和企业版也不能混用

3. 在服务器，执行 `systemctl status taosd` 检查*taosd*运行状态。如果没有运行，启动*taosd*

4. 确认客户端连接时指定了正确的服务器 FQDN (Fully Qualified Domain Name —— 可在服务器上执行 Linux 命令 hostname -f 获得），FQDN 配置参考：[一篇文章说清楚 TDengine 的 FQDN](https://www.taosdata.com/blog/2020/09/11/1824.html)。

5. ping 服务器 FQDN，如果没有反应，请检查你的网络，DNS 设置，或客户端所在计算机的系统 hosts 文件。如果部署的是 TDengine 集群，客户端需要能 ping 通所有集群节点的 FQDN。

6. 检查防火墙设置（Ubuntu 使用 ufw status，CentOS 使用 firewall-cmd --list-port），确保集群中所有主机在端口 6030-6042 上的 TCP/UDP 协议能够互通。

7. 对于 Linux 上的 JDBC（ODBC, Python, Go 等接口类似）连接, 确保*libtaos.so*在目录*/usr/local/taos/driver*里, 并且*/usr/local/taos/driver*在系统库函数搜索路径*LD_LIBRARY_PATH*里

8. 对于 Windows 上的 JDBC, ODBC, Python, Go 等连接，确保*C:\TDengine\driver\taos.dll*在你的系统库函数搜索目录里 (建议*taos.dll*放在目录 _C:\Windows\System32_)

9. 如果仍不能排除连接故障

 - Linux 系统请使用命令行工具 nc 来分别判断指定端口的 TCP 和 UDP 连接是否通畅
   检查 UDP 端口连接是否工作：`nc -vuz {hostIP} {port} `
   检查服务器侧 TCP 端口连接是否工作：`nc -l {port}`
   检查客户端侧 TCP 端口连接是否工作：`nc {hostIP} {port}`

 - Windows 系统请使用 PowerShell 命令 Net-TestConnection -ComputerName {fqdn} -Port {port} 检测服务段端口是否访问

10. 也可以使用 taos 程序内嵌的网络连通检测功能，来验证服务器和客户端之间指定的端口连接是否通畅（包括 TCP 和 UDP）：[TDengine 内嵌网络检测工具使用指南](https://www.taosdata.com/blog/2020/09/08/1816.html)。

### 6. 遇到错误 “Unexpected generic error in RPC”或者“Unable to resolve FQDN” 怎么办？

产生这个错误，是由于客户端或数据节点无法解析 FQDN(Fully Qualified Domain Name)导致。对于 TAOS Shell 或客户端应用，请做如下检查：

1. 请检查连接的服务器的 FQDN 是否正确，FQDN 配置参考：[一篇文章说清楚 TDengine 的 FQDN](https://www.taosdata.com/blog/2020/09/11/1824.html)
2. 如果网络配置有 DNS server，请检查是否正常工作
3. 如果网络没有配置 DNS server，请检查客户端所在机器的 hosts 文件，查看该 FQDN 是否配置，并是否有正确的 IP 地址
4. 如果网络配置 OK，从客户端所在机器，你需要能 Ping 该连接的 FQDN，否则客户端是无法连接服务器的
5. 如果服务器曾经使用过 TDengine，且更改过 hostname，建议检查 data 目录的 dnodeEps.json 是否符合当前配置的 EP，路径默认为/var/lib/taos/dnode。正常情况下，建议更换新的数据目录或者备份后删除以前的数据目录，这样可以避免该问题。
6. 检查/etc/hosts 和/etc/hostname 是否是预配置的 FQDN

### 7. 虽然语法正确，为什么我还是得到 "Invalid SQL" 错误？

如果你确认语法正确，2.0 之前版本，请检查 SQL 语句长度是否超过 64K。如果超过，也会返回这个错误。

### 8. 是否支持 validation queries？

TDengine 还没有一组专用的 validation queries。然而建议你使用系统监测的数据库”log"来做。

<a class="anchor" id="update"></a>

### 9. 我可以删除或更新一条记录吗？

TDengine 目前尚不支持删除功能，未来根据用户需求可能会支持。

从 2.0.8.0 开始，TDengine 支持更新已经写入数据的功能。使用更新功能需要在创建数据库时使用 UPDATE 1 参数，之后可以使用 INSERT INTO 命令更新已经写入的相同时间戳数据。UPDATE 参数不支持 ALTER DATABASE 命令修改。没有使用 UPDATE 1 参数创建的数据库，写入相同时间戳的数据不会修改之前的数据，也不会报错。

另需注意，在 UPDATE 设置为 0 时，后发送的相同时间戳的数据会被直接丢弃，但并不会报错，而且仍然会被计入 affected rows （所以不能利用 INSERT 指令的返回信息进行时间戳查重）。这样设计的主要原因是，TDengine 把写入的数据看做一个数据流，无论时间戳是否出现冲突，TDengine 都认为产生数据的原始设备真实地产生了这样的数据。UPDATE 参数只是控制这样的流数据在进行持久化时要怎样处理——UPDATE 为 0 时，表示先写入的数据覆盖后写入的数据；而 UPDATE 为 1 时，表示后写入的数据覆盖先写入的数据。这种覆盖关系如何选择，取决于对数据的后续使用和统计中，希望以先还是后生成的数据为准。

此外，从 2.1.7.0 版本开始，支持将 UPDATE 参数设为 2，表示“支持部分列更新”。也即，当 UPDATE 设为 1 时，如果更新一个数据行，其中某些列没有提供取值，那么这些列会被设为 NULL；而当 UPDATE 设为 2 时，如果更新一个数据行，其中某些列没有提供取值，那么这些列会保持原有数据行中的对应值。

### 10. 我怎么创建超过 1024 列的表？

使用 2.0 及其以上版本，默认支持 1024 列；2.0 之前的版本，TDengine 最大允许创建 250 列的表。但是如果确实超过限值，建议按照数据特性，逻辑地将这个宽表分解成几个小表。（从 2.1.7.0 版本开始，表的最大列数增加到了 4096 列。）

### 11. 最有效的写入数据的方法是什么？

批量插入。每条写入语句可以一张表同时插入多条记录，也可以同时插入多张表的多条记录。

### 12. Windows 系统下插入的 nchar 类数据中的汉字被解析成了乱码如何解决？

Windows 下插入 nchar 类的数据中如果有中文，请先确认系统的地区设置成了中国（在 Control Panel 里可以设置），这时 cmd 中的`taos`客户端应该已经可以正常工作了；如果是在 IDE 里开发 Java 应用，比如 Eclipse， IntelliJ，请确认 IDE 里的文件编码为 GBK（这是 Java 默认的编码类型），然后在生成 Connection 时，初始化客户端的配置，具体语句如下：

```JAVA
Class.forName("com.taosdata.jdbc.TSDBDriver");
Properties properties = new Properties();
properties.setProperty(TSDBDriver.LOCALE_KEY, "UTF-8");
Connection = DriverManager.getConnection(url, properties);
```

### 13.  Windows 系统下客户端无法正常显示中文字符？

Windows 系统中一般是采用 GBK/GB18030 存储中文字符，而 TDengine 的默认字符集为 UTF-8 ，在 Windows 系统中使用 TDengine 客户端时，客户端驱动会将字符统一转换为 UTF-8 编码后发送到服务端存储，因此在应用开发过程中，调用接口时正确配置当前的中文字符集即可。

【 v2.2.1.5以后版本 】在 Windows 10 环境下运行 TDengine 客户端命令行工具 taos 时，若无法正常输入、显示中文，可以对客户端 taos.cfg 做如下配置：

```
locale C 
charset UTF-8
```

### 14. JDBC 报错： the executed SQL is not a DML or a DDL？

请更新至最新的 JDBC 驱动，参考 [Java 连接器](/reference/connector/java)

### 15. taos connect failed, reason&#58; invalid timestamp

常见原因是服务器和客户端时间没有校准，可以通过和时间服务器同步的方式（Linux 下使用 ntpdate 命令，Windows 在系统时间设置中选择自动同步）校准。

### 16. 表名显示不全

由于 taos shell 在终端中显示宽度有限，有可能比较长的表名显示不全，如果按照显示的不全的表名进行相关操作会发生 Table does not exist 错误。解决方法可以是通过修改 taos.cfg 文件中的设置项 maxBinaryDisplayWidth， 或者直接输入命令 set max_binary_display_width 100。或者在命令结尾使用 \G 参数来调整结果的显示方式。

### 17. 如何进行数据迁移？

TDengine 是根据 hostname 唯一标志一台机器的，在数据文件从机器 A 移动机器 B 时，注意如下两件事：

 - 2.0.0.0 至 2.0.6.x 的版本，重新配置机器 B 的 hostname 为机器 A 的 hostname。
 - 2.0.7.0 及以后的版本，到/var/lib/taos/dnode 下，修复 dnodeEps.json 的 dnodeId 对应的 FQDN，重启。确保机器内所有机器的此文件是完全相同的。
 - 1.x 和 2.x 版本的存储结构不兼容，需要使用迁移工具或者自己开发应用导出导入数据。

### 18. 如何在命令行程序 taos 中临时调整日志级别

为了调试方便，从 2.0.16 版本开始，命令行程序 taos 新增了与日志记录相关的两条指令：

```sql
ALTER LOCAL flag_name flag_value;
```

其含义是，在当前的命令行程序下，修改一个特定模块的日志记录级别（只对当前命令行程序有效，如果 taos 命令行程序重启，则需要重新设置）：

 - flag_name 的取值可以是：debugFlag，cDebugFlag，tmrDebugFlag，uDebugFlag，rpcDebugFlag
 - flag_value 的取值可以是：131（输出错误和警告日志），135（ 输出错误、警告和调试日志），143（ 输出错误、警告、调试和跟踪日志）

```sql
ALTER LOCAL RESETLOG;
```

其含义是，清空本机所有由客户端生成的日志文件。

<a class="anchor" id="timezone"></a>

### 19. go 语言编写组件编译失败怎样解决？

TDengine 2.3.0.0 及之后的版本包含一个使用 go 语言开发的 taosAdapter 独立组件，需要单独运行，取代之前 taosd 内置的 httpd ，提供包含原 httpd 功能以及支持多种其他软件（Prometheus、Telegraf、collectd、StatsD 等）的数据接入功能。
使用最新 develop 分支代码编译需要先 `git submodule update --init --recursive` 下载 taosAdapter 仓库代码后再编译。

目前编译方式默认自动编译 taosAdapter。go 语言版本要求 1.14 以上，如果发生 go 编译错误，往往是国内访问 go mod 问题，可以通过设置 go 环境变量来解决：

```sh
go env -w GO111MODULE=on
go env -w GOPROXY=https://goproxy.cn,direct
```

如果希望继续使用之前的内置 httpd，可以关闭 taosAdapter 编译，使用
`cmake .. -DBUILD_HTTP=true` 使用原来内置的 httpd。

### 20. 如何查询数据占用的存储空间大小？

默认情况下，TDengine 的数据文件存储在 /var/lib/taos ，日志文件存储在 /var/log/taos 。

若想查看所有数据文件占用的具体大小，可以执行 Shell 指令：`du -sh /var/lib/taos/vnode --exclude='wal'` 来查看。此处排除了 WAL 目录，因为在持续写入的情况下，这里大小几乎是固定的，并且每当正常关闭 TDengine 让数据落盘后，WAL 目录都会清空。

若想查看单个数据库占用的大小，可在命令行程序 taos 内指定要查看的数据库后执行 `show vgroups;` ，通过得到的 VGroup id 去 /var/lib/taos/vnode 下查看包含的文件夹大小。

若仅仅想查看指定（超级）表的数据块分布及大小，可查看[_block_dist 函数](https://docs.taosdata.com/taos-sql/select/#_block_dist-%E5%87%BD%E6%95%B0)

### 21. 客户端连接串如何保证高可用？

请看为此问题撰写的 [技术博客](https://www.taosdata.com/blog/2021/04/16/2287.html)

### 22. 时间戳的时区信息是怎样处理的？

TDengine 中时间戳的时区总是由客户端进行处理，而与服务端无关。具体来说，客户端会对 SQL 语句中的时间戳进行时区转换，转为 UTC 时区（即 Unix 时间戳——Unix Timestamp）再交由服务端进行写入和查询；在读取数据时，服务端也是采用 UTC 时区提供原始数据，客户端收到后再根据本地设置，把时间戳转换为本地系统所要求的时区进行显示。

客户端在处理时间戳字符串时，会采取如下逻辑：

1. 在未做特殊设置的情况下，客户端默认使用所在操作系统的时区设置。
2. 如果在 taos.cfg 中设置了 timezone 参数，则客户端会以这个配置文件中的设置为准。
3. 如果在 C/C++/Java/Python 等各种编程语言的 Connector Driver 中，在建立数据库连接时显式指定了 timezone，那么会以这个指定的时区设置为准。例如 Java Connector 的 JDBC URL 中就有 timezone 参数。
4. 在书写 SQL 语句时，也可以直接使用 Unix 时间戳（例如 `1554984068000`）或带有时区的时间戳字符串，也即以 RFC 3339 格式（例如 `2013-04-12T15:52:01.123+08:00`）或 ISO-8601 格式（例如 `2013-04-12T15:52:01.123+0800`）来书写时间戳，此时这些时间戳的取值将不再受其他时区设置的影响。

### 23. TDengine 2.0 都会用到哪些网络端口？

在 TDengine 2.0 版本中，会用到以下这些网络端口（以默认端口 6030 为前提进行说明，如果修改了配置文件中的设置，那么这里列举的端口都会随之出现变化），管理员可以参考这里的信息调整防火墙设置：

| 协议 | 默认端口   | 用途说明                         | 修改方法                        |
| :--- | :-------- | :---------------------------------- | :------------------------------- |
| TCP | 6030      | 客户端与服务端之间通讯。            | 由配置文件设置 serverPort 决定。 |
| TCP | 6035      | 多节点集群的节点间通讯。            | 随 serverPort 端口变化。        |
| TCP | 6040      | 多节点集群的节点间数据同步。        | 随 serverPort 端口变化。         |
| TCP | 6041      | 客户端与服务端之间的 RESTful 通讯。 | 随 serverPort 端口变化。2.4.0.0 及以上版本由 taosAdapter 配置。  |
| TCP | 6042      | Arbitrator 的服务端口。           | 随 Arbitrator 启动参数设置变化。 |
| TCP | 6043      | TaosKeeper 监控服务端口。         | 随 TaosKeeper 启动参数设置变化。 |
| TCP | 6044      | 支持 StatsD 的数据接入端口。       | 随 taosAdapter 启动参数设置变化（ 2.4.0.0 及以上版本）。 |
| UDP | 6045      | 支持 collectd 数据接入端口。       | 随 taosAdapter 启动参数设置变化（ 2.4.0.0 及以上版本）。 |
| TCP | 6060      | 企业版内 Monitor 服务的网络端口。   |                               |
| UDP | 6030-6034 | 客户端与服务端之间通讯。            | 随 serverPort 端口变化。        |
| UDP | 6035-6039 | 多节点集群的节点间通讯。            | 随 serverPort 端口变化。        |

### 24. 为什么 RESTful 接口无响应、Grafana 无法添加 TDengine 为数据源、TDengineGUI 选了 6041 端口还是无法连接成功？？

taosAdapter 从 TDengine 2.4.0.0 版本开始成为 TDengine 服务端软件的组成部分，是 TDengine 集群和应用程序之间的桥梁和适配器。在此之前 RESTful 接口等功能是由 taosd 内置的 HTTP 服务提供的，而如今要实现上述功能需要执行：```systemctl start taosadapter``` 命令来启动 taosAdapter 服务。

需要说明的是，taosAdapter 的日志路径 path 需要单独配置，默认路径是 /var/log/taos ；日志等级 logLevel 有 8 个等级，默认等级是 info ，配置成 panic 可关闭日志输出。请注意操作系统 / 目录的空间大小，可通过命令行参数、环境变量或配置文件来修改配置，默认配置文件是 /etc/taos/taosadapter.toml 。

有关 taosAdapter 组件的详细介绍请看文档：[taosAdapter](https://docs.taosdata.com/reference/taosadapter/)

