1. 从[涛思官网](https://www.taosdata.com/cn/all-downloads/)下载：
   - X64 硬件环境：TDengine-client-2.x.x.x-Linux-x64.tar.gz
   - ARM64 硬件环境：TDengine-client-2.x.x.x-Linux-aarch64.tar.gz
   - ARM32 硬件环境：TDengine-client-2.x.x.x-Linux-aarch32.tar.gz
2. 解压缩软件包

   将软件包放置在当前用户可读写的任意目录下，然后执行下面的命令：`tar -xzvf TDengine-client-xxxxxxxxx.tar.gz`
   其中 xxxxxxxxx 需要替换为实际版本的字符串。
3. 执行安装脚本

   解压软件包之后，会在解压目录下看到以下文件(目录)：
   ​ - _ install_client.sh_：安装脚本，用于应用驱动程序
   ​ - _ taos.tar.gz_：应用驱动安装包
   ​ - _ driver_：TDengine 应用驱动 driver
   ​ - _connector_: 各种编程语言连接器（go/nodejs/python/JDBC）
   ​ - _examples_: 各种编程语言的示例程序(c/C#/go/JDBC/MATLAB/python/R)
   运行 install_client.sh 进行安装。
4. 配置 taos.cfg

   编辑 taos.cfg 文件(默认路径/etc/taos/taos.cfg)，将 firstEP 修改为 TDengine 服务器的 End Point，例如：`h1.taos.com:6030`

:::tip

1. 如本机没有部署 TDengine 服务，仅安装了应用驱动，则 taos.cfg 中仅需配置 firstEP，无需配置 FQDN。
2. 为防止与服务器端连接时出现“unable to resolve FQDN”错误，建议确认客户端的 hosts 文件已经配置正确的 FQDN 值。

:::
