# 让主板从安装介质引导以载入安装程序

我们把安装镜像烧录到U盘后，插到电脑上，接下去需要让电脑从U盘进行引导，载入烧录到U盘里的 CentOS 安装程序。

通常可以选择临时从 U 盘引导，也可以在主板设置界面里选择永久从 U 盘引导。

操作方法因各品牌主板而已，请看对应的说明书。

下面哪种说法是**错误**的？

## 答案

所有电脑都支持 UEFI 引导模式

## 选项

### A

UEFI 引导模式普及时间比传统 BIOS 引导模式晚

### B

VMware Workstation 选择临时引导介质的方式是在开机的时候按下 ```Esc``` 键

### C

UEFI 提供了一个标准接口，以便在硬件发生变更时固件能提供足够信息而保证操作系统不受影响。
