# 真机运行<a name="ZH-CN_TOPIC_0000001115258034"></a>

应用签名打包后即可安装到开发板。安装应用前需要先完成[DevEco Device Tool的安装配置](https://device.harmonyos.com/cn/docs/ide/user-guides/service_introduction-0000001050166905)，然后将OpenHarmony系统烧录到开发板并运行。编译烧录、运行镜像的基本操作请参考快速入门手册：[标准系统Hi3516快速入门](../quick-start/开发步骤-11.md)。完成镜像运行，系统正常启动后，执行如下步骤安装或卸载应用。

1.  从开发者工具代码仓路径中获取hdc客户端。

    ```
    developtools/hdc_standard/prebuilt/windows/hdc_std.exe
    ```

    修改名称为hdc.exe，并将工具路径加入系统环境path变量中。

2.  启动cmd命令窗口，执行以下命令，推送hap应用包到设备目录下并安装。

    ```
    hdc smode
    hdc target mount
    hdc file send clock.hap /data/clock.hap
    hdc shell chmod 666 /data/clock.hap
    hdc shell bm install -p /data/clock.hap
    ```

3.  启动应用。执行以下命令，其中ohos.samples.clock为应用包名，MainAbility为应用启动的Ability。

    ```
    hdc shell aa start -d 123 -a ohos.samples.clock.MainAbility -b ohos.samples.clock
    ```

4.  卸载应用（可选）。执行以下命令，其中ohos.samples.clock为应用包名。

    ```
    hdc shell bm uninstall -n ohos.samples.clock
    ```


