Chinese translated version of Documentation/SubmitChecklist

If you have any comment or update to the content, please contact the
original document maintainer directly.  However, if you have a problem
communicating in English you can also ask the Chinese maintainer for
help.  Contact the Chinese maintainer if this translation is outdated
or if there is a problem with the translation.

Chinese maintainer: Harry Wei <harryxiyou@gmail.com>
---------------------------------------------------------------------
Documentation/SubmitChecklist 的中文翻译

如果想评论或更新本文的内容，请直接联系原文档的维护者。如果你使用英文
交流有困难的话，也可以向中文版维护者求助。如果本翻译更新不及时或者翻
译存在问题，请联系中文版维护者。

中文版维护者： 贾威威 Harry Wei <harryxiyou@gmail.com>
中文版翻译者： 贾威威 Harry Wei <harryxiyou@gmail.com>
中文版校译者： 贾威威 Harry Wei <harryxiyou@gmail.com>


以下为正文
---------------------------------------------------------------------
Linux内核提交清单
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

这里有一些内核开发者应该做的基本事情，如果他们想看到自己的内核补丁提交
被接受的更快。

这些都是超出Documentation/SubmittingPatches文档里所提供的以及其他
关于提交Linux内核补丁的说明。

1：如果你使用了一个功能那么就#include定义/声明那个功能的那个文件。
   不要依靠其他间接引入定义/声明那个功能的头文件。

2：构建简洁适用或者更改CONFIG选项 =y，=m，或者=n。
   不要有编译警告/错误， 不要有链接警告/错误。

2b：通过 allnoconfig, allmodconfig

2c：当使用 0=builddir 成功地构建

3：通过使用本地交叉编译工具或者其他一些构建产所，在多CPU框架上构建。

4：ppc64 是一个很好的检查交叉编译的框架，因为它往往把‘unsigned long’
   当64位值来使用。

5：按照Documentation/CodingStyle文件里的详细描述，检查你补丁的整体风格。
   使用补丁风格检查琐碎的违规(scripts/checkpatch.pl)，审核员优先提交。
   你应该调整遗留在你补丁中的所有违规。

6：任何更新或者改动CONFIG选项都不能打乱配置菜单。

7：所有的Kconfig选项更新都要有说明文字。

8：已经认真地总结了相关的Kconfig组合。这是很难通过测试做好的--脑力在这里下降。

9：检查具有简洁性。

10：使用'make checkstack'和'make namespacecheck'检查，然后修改所找到的问题。
    注意：堆栈检查不会明确地出现问题，但是任何的一个函数在堆栈上使用多于512字节
    都要准备修改。

11：包含kernel-doc到全局内核APIs文件。（不要求静态的函数，但是包含也无所谓。）
    使用'make htmldocs'或者'make mandocs'来检查kernel-doc，然后修改任何
    发现的问题。

12：已经通过CONFIG_PREEMPT, CONFIG_DEBUG_PREEMPT,
    CONFIG_DEBUG_SLAB, CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC, CONFIG_DEBUG_MUTEXES,
    CONFIG_DEBUG_SPINLOCK, CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP测试，并且同时都
    使能。

13：已经都构建并且使用或者不使用 CONFIG_SMP 和 CONFIG_PREEMPT测试执行时间。

14：如果补丁影响IO/Disk，等等：已经通过使用或者不使用 CONFIG_LBDAF 测试。

15：所有的codepaths已经行使所有lockdep启用功能。

16：所有的/proc记录更新都要作成文件放在Documentation/目录下。

17：所有的内核启动参数更新都被记录到Documentation/kernel-parameters.txt文件中。

18：所有的模块参数更新都用MODULE_PARM_DESC()记录。

19：所有的用户空间接口更新都被记录到Documentation/ABI/。查看Documentation/ABI/README
    可以获得更多的信息。改变用户空间接口的补丁应该被邮件抄送给linux-api@vger.kernel.org。

20：检查它是不是都通过`make headers_check'。

21：已经通过至少引入slab和page-allocation失败检查。查看Documentation/fault-injection/。

22：新加入的源码已经通过`gcc -W'（使用"make EXTRA_CFLAGS=-W"）编译。这样将产生很多烦恼，
    但是对于寻找漏洞很有益处，例如:"warning: comparison between signed and unsigned"。

23：当它被合并到-mm补丁集后再测试，用来确定它是否还和补丁队列中的其他补丁一起工作以及在VM，VFS
    和其他子系统中各个变化。

24：所有的内存屏障{e.g., barrier(), rmb(), wmb()}需要在源代码中的一个注释来解释他们都是干什么的
    以及原因。

25：如果有任何输入输出控制的补丁被添加，也要更新Documentation/ioctl/ioctl-number.txt。

26：如果你的更改代码依靠或者使用任何的内核APIs或者与下面的kconfig符号有关系的功能，你就要
    使用相关的kconfig符号关闭， and/or =m（如果选项提供）[在同一时间不是所用的都启用，仅仅各个或者自由
    组合他们]：

    CONFIG_SMP, CONFIG_SYSFS, CONFIG_PROC_FS, CONFIG_INPUT, CONFIG_PCI,
    CONFIG_BLOCK, CONFIG_PM, CONFIG_HOTPLUG, CONFIG_MAGIC_SYSRQ,
    CONFIG_NET, CONFIG_INET=n (后一个使用 CONFIG_NET=y)
