* Freescale SGTL5000 Stereo Codec

Required properties:
- compatible : "fsl,sgtl5000".

- reg : the I2C address of the device

Example:

codec: sgtl5000@0a {
	compatible = "fsl,sgtl5000";
	reg = <0x0a>;
};
