# PaddleLite使用百度XPU预测部署

Paddle Lite已支持百度XPU在x86和arm服务器（例如飞腾 FT-2000+/64）上进行预测部署。
目前支持Kernel和子图两种接入方式，其中子图接入方式与之前华为NPU类似，即加载并分析Paddle模型，将Paddle算子转成XTCL组网API进行网络构建，在线生成并执行模型。

## 支持现状

### 已支持的芯片

- 昆仑818-100（推理芯片）
- 昆仑818-300（训练芯片）

### 已支持的设备

- K100/K200昆仑AI加速卡

### 已支持的Paddle模型

- [ResNet50](https://paddlelite-demo.bj.bcebos.com/models/resnet50_fp32_224_fluid.tar.gz)
- [BERT](https://paddlelite-demo.bj.bcebos.com/models/bert_fp32_fluid.tar.gz)
- [ERNIE](https://paddlelite-demo.bj.bcebos.com/models/ernie_fp32_fluid.tar.gz)
- YOLOv3
- Mask R-CNN
- Faster R-CNN
- UNet
- SENet
- SSD
- 百度内部业务模型（由于涉密，不方便透露具体细节）

### 已支持（或部分支持）的Paddle算子（Kernel接入方式）

- scale
- relu
- tanh
- sigmoid
- stack
- matmul
- pool2d
- slice
- lookup_table
- elementwise_add
- elementwise_sub
- cast
- batch_norm
- mul
- layer_norm
- softmax
- conv2d
- io_copy
- io_copy_once
- __xpu__fc
- __xpu__multi_encoder
- __xpu__resnet50
- __xpu__embedding_with_eltwise_add

### 已支持（或部分支持）的Paddle算子（子图/XTCL接入方式）

- relu
- tanh
- conv2d
- depthwise_conv2d
- elementwise_add
- pool2d
- softmax
- mul
- batch_norm
- stack
- gather
- scale
- lookup_table
- slice
- transpose
- transpose2
- reshape
- reshape2
- layer_norm
- gelu
- dropout
- matmul
- cast
- yolo_box


## 参考示例演示

### 测试设备(K100昆仑AI加速卡)

![baidu_xpu](https://paddlelite-demo.bj.bcebos.com/devices/baidu/baidu_xpu.jpg)

### 准备设备环境

- K100/200昆仑AI加速卡[规格说明书](https://paddlelite-demo.bj.bcebos.com/devices/baidu/K100_K200_spec.pdf)，如需更详细的规格说明书或购买产品，请联系欧阳剑ouyangjian@baidu.com；
- K100为全长半高PCI-E卡，K200为全长全高PCI-E卡，要求使用PCI-E x16插槽，且需要单独的8针供电线进行供电；
- 安装K100/K200驱动，目前支持Ubuntu和CentOS系统，由于驱动依赖Linux kernel版本，请正确安装对应版本的驱动安装包。

### 准备本地编译环境

- 为了保证编译环境一致，建议参考[源码编译](../user_guides/source_compile)中的Linux开发环境进行配置；
- 由于编译示例程序需要依赖OpenCV和CMake 3.10.3，请执行如下命令进行安装；

```shell
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install gcc g++ make wget unzip libopencv-dev pkg-config
$ wget https://www.cmake.org/files/v3.10/cmake-3.10.3.tar.gz
$ tar -zxvf cmake-3.10.3.tar.gz
$ cd cmake-3.10.3
$ ./configure
$ make
$ sudo make install
```

### 运行图像分类示例程序

- 从[https://paddlelite-demo.bj.bcebos.com/devices/baidu/PaddleLite-linux-demo.tar.gz](https://paddlelite-demo.bj.bcebos.com/devices/baidu/PaddleLite-linux-demo.tar.gz)下载示例程序，解压后清单如下：

```shell
- PaddleLite-linux-demo
  - image_classification_demo
    - assets
      - images 
        - tabby_cat.jpg # 测试图片
      - labels
        - synset_words.txt # 1000分类label文件
      - models
        - resnet50_fp32_224_fluid # Paddle fluid non-combined格式的resnet50 float32模型
          - __model__ # Paddle fluid模型组网文件，可拖入https://lutzroeder.github.io/netron/进行可视化显示网络结构
          - bn2a_branch1_mean # Paddle fluid模型参数文件
          - bn2a_branch1_scale
          ...
    - shell
      - CMakeLists.txt # 示例程序CMake脚本
      - build
        - image_classification_demo # 已编译好的，适用于amd64的示例程序
      - image_classification_demo.cc # 示例程序源码
      - build.sh # 示例程序编译脚本
      - run.sh # 示例程序运行脚本
  - libs
    - PaddleLite
      - amd64
        - include # PaddleLite头文件
        - lib
          - libiomp5.so # Intel OpenMP库
          - libmklml_intel.so # Intel MKL库
          - libxpuapi.so # XPU API库，提供设备管理和算子实现。
          - llibxpurt.so # XPU runtime库
          - libpaddle_full_api_shared.so # 预编译PaddleLite full api库
      - arm64
        - include # PaddleLite头文件
        - lib
          - libxpuapi.so # XPU API库，提供设备管理和算子实现。
          - llibxpurt.so # XPU runtime库
          - libpaddle_full_api_shared.so # 预编译PaddleLite full api库
```

- 进入PaddleLite-linux-demo/image_classification_demo/shell，直接执行./run.sh amd64即可；

```shell
$ cd PaddleLite-linux-demo/image_classification_demo/shell
$ ./run.sh amd64 # 默认已生成amd64版本的build/image_classification_demo，因此，无需重新编译示例程序就可以执行。
$ ./run.sh arm64 # 需要在arm64(FT-2000+/64)服务器上执行./build.sh arm64后才能执行该命令。
...
AUTOTUNE:(12758016, 16, 1, 2048, 7, 7, 512, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0) = 1by1_bsp(1, 32, 128, 128)
Find Best Result in 150 choices, avg-conv-op-time = 40 us
[INFO][XPUAPI][/home/qa_work/xpu_workspace/xpu_build_dailyjob/api_root/baidu/xpu/api/src/wrapper/conv.cpp:274] Start Tuning: (12758016, 16, 1, 512, 7, 7, 512, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 0)
AUTOTUNE:(12758016, 16, 1, 512, 7, 7, 512, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 0) = wpinned_bsp(1, 171, 16, 128)
Find Best Result in 144 choices, avg-conv-op-time = 79 us
I0502 22:34:18.176113 15876 io_copy_compute.cc:75] xpu to host, copy size 4000
I0502 22:34:18.176406 15876 io_copy_compute.cc:36] host to xpu, copy size 602112
I0502 22:34:18.176697 15876 io_copy_compute.cc:75] xpu to host, copy size 4000
iter 0 cost: 2.116000 ms
I0502 22:34:18.178530 15876 io_copy_compute.cc:36] host to xpu, copy size 602112
I0502 22:34:18.178792 15876 io_copy_compute.cc:75] xpu to host, copy size 4000
iter 1 cost: 2.101000 ms
I0502 22:34:18.180634 15876 io_copy_compute.cc:36] host to xpu, copy size 602112
I0502 22:34:18.180881 15876 io_copy_compute.cc:75] xpu to host, copy size 4000
iter 2 cost: 2.089000 ms
I0502 22:34:18.182726 15876 io_copy_compute.cc:36] host to xpu, copy size 602112
I0502 22:34:18.182976 15876 io_copy_compute.cc:75] xpu to host, copy size 4000
iter 3 cost: 2.085000 ms
I0502 22:34:18.184814 15876 io_copy_compute.cc:36] host to xpu, copy size 602112
I0502 22:34:18.185068 15876 io_copy_compute.cc:75] xpu to host, copy size 4000
iter 4 cost: 2.101000 ms
warmup: 1 repeat: 5, average: 2.098400 ms, max: 2.116000 ms, min: 2.085000 ms
results: 3
Top0  tabby, tabby cat - 0.689418
Top1  tiger cat - 0.190557
Top2  Egyptian cat - 0.112354
Preprocess time: 1.553000 ms
Prediction time: 2.098400 ms
Postprocess time: 0.081000 ms
```

- 如果需要更改测试图片，可将图片拷贝到PaddleLite-linux-demo/image_classification_demo/assets/images目录下，然后将run.sh的IMAGE_NAME设置成指定文件名即可；
- 如果需要重新编译示例程序，直接运行./build.sh amd64或./build.sh arm64即可。

```shell
$ cd PaddleLite-linux-demo/image_classification_demo/shell
$ ./build.sh amd64 # For amd64
$ ./build.sh arm64 # For arm64(FT-2000+/64) 
```

### 更新模型

- 通过Paddle Fluid训练，或X2Paddle转换得到ResNet50 float32模型[resnet50_fp32_224_fluid](https://paddlelite-demo.bj.bcebos.com/models/resnet50_fp32_224_fluid.tar.gz)；
- 由于XPU一般部署在Server端，因此将使用PaddleLite的full api加载原始的Paddle Fluid模型进行预测，即采用CXXConfig配置相关参数。

### 更新支持百度XPU的Paddle Lite库

- 下载PaddleLite源码；

```shell
$ git clone https://github.com/PaddlePaddle/Paddle-Lite.git
$ cd Paddle-Lite
$ git checkout <release-version-tag>
```

- 下载xpu_toolchain for amd64 or arm64(FT-2000+/64)；

```shell
$ wget <URL_to_download_xpu_toolchain>
$ tar -xvf output.tar.gz
$ mv output xpu_toolchain
```

- 编译full_publish for amd64 or arm64(FT-2000+/64)；

```shell
For amd64，如果报找不到cxx11::符号的编译错误，请将gcc切换到4.8版本。
$ ./lite/tools/build.sh --build_xpu=ON --xpu_sdk_root=./xpu_toolchain x86

For arm64(FT-2000+/64)
$ ./lite/tools/build.sh --arm_os=armlinux --arm_abi=armv8 --arm_lang=gcc --build_extra=ON --build_xpu=ON --xpu_sdk_root=./xpu_toolchain --with_log=ON full_publish
```

- 将编译生成的build.lite.x86/inference_lite_lib/cxx/include替换PaddleLite-linux-demo/libs/PaddleLite/amd64/include目录；
- 将编译生成的build.lite.x86/inference_lite_lib/cxx/include/lib/libpaddle_full_api_shared.so替换PaddleLite-linux-demo/libs/PaddleLite/amd64/lib/libpaddle_full_api_shared.so文件；
- 将编译生成的build.lite.armlinux.armv8.gcc/inference_lite_lib.armlinux.armv8.xpu/cxx/include替换PaddleLite-linux-demo/libs/PaddleLite/arm64/include目录；
- 将编译生成的build.lite.armlinux.armv8.gcc/inference_lite_lib.armlinux.armv8.xpu/cxx/lib/libpaddle_full_api_shared.so替换PaddleLite-linux-demo/libs/PaddleLite/arm64/lib/libpaddle_full_api_shared.so文件。

## 其它说明

- 如需更进一步的了解相关产品的信息，请联系欧阳剑ouyangjian@baidu.com；
- 百度昆仑的研发同学正在持续适配更多的Paddle算子，以便支持更多的Paddle模型。
